**Allegato 4**

**Capitolato Speciale POI – Categoria: Beni per l’efficienza energetica**

* **Prodotto:** **POI ENERGIA/CSE 2015 - Interventi di relamping**

**Premessa – Presa d’atto del Fornitore**

Per quanto non espressamente quivi previsto, in relazione al prodotto indicato nella rubrica del presente capitolato speciale (di seguito, il “**Capitolato Speciale POI**”) trovano integrale applicazione le previsioni contenute nell’“*ALLEGATO 1g AL BANDO “FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI E BENI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI BENI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA”* nella versione di volta in volta vigente alla data di emissione della RDO(di seguito, il “**Capitolato Standard MePA**”). Le previsioni contenute nel presente Capitolato Speciale POI prevarranno in ogni caso rispetto alle previsioni del Capitolato Standard MePA.

I termini e le espressioni quivi utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, ove non altrimenti specificato, hanno il medesimo significato loro attribuito nel Capitolato Standard MePA.

Considerato che la fornitura dei suddetti prodotti si inserisce nel contesto dell’ “***Avviso*** ***C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica* -** *Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)*” (di seguito, l’“**Avviso**”), adottato e pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettronico, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare (di seguito, “**MiSE-DGMEREEN**”), quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale “*Energie rinnovabili e risparmio energetico*” (FESR) 2007-2013 (di seguito, “**POI**”), le previsioni quivi contenute sono strettamente correlate all’Avviso e pertanto il medesimo Avviso e i relativi Allegati, ivi incluso il presente Capitolato Speciale POI, e la connessa documentazione ivi citata, sono da leggere congiuntamente.

Conseguentemente il Fornitore, in virtù e per effetto della presentazione dell’offerta in risposta alla RDO, prende espressamente atto, tra l’altro, dei termini e delle condizioni della concessione, dal MiSE-DGMEREEN al Soggetto Aggiudicatore, del relativo contributo a valere sul POI.

**Deroghe e/o integrazioni al Capitolato Standard MePA**

1. **Procedura di Acquisto**. La procedura di acquisto è attivabile esclusivamente tramite RDO, restando pertanto espressamente esclusi acquisti effettuati tramite ODA. Non troveranno quindi applicazione, nella presente procedura, le previsioni del Capitolato Standard MePA applicabili esclusivamente nel caso di ODA.
2. **Sopralluogo.** Il sopralluogo sul sito di realizzazione dell’intervento deve essere effettuato, al fine di verificare la corrispondenza della fornitura offerta con le esigenze del Soggetto Aggiudicatore e il contesto fisico di riferimento, preliminarmente alla presentazione dell’offerta in risposta alla RDO.
3. **Offerta**. In conformità a quanto previsto nella “*Tabella procedura*” di cui al paragrafo 5.2 dell’Avviso [*sub* Fase 1 (*RDO (Richiesta di Offerta*))], ai fini dell’espletamento delle attività di istruttoria, verifica e controllo connesse al finanziamento a valere sul POI, tramite la RDO sarà anche richiesto di presentare insieme all’offerta una dichiarazione autorizzativa con cui ciascun operatore economico offerente, subordinatamente alla eventuale stipulazione del contratto di fornitura, autorizzi Consip S.p.A. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze a trasferire copia di tale contratto (completo di tutti gli allegati) al MiSE-DGMEREEN e per esso anche ai soggetti che prestano assistenza tecnica al MiSE-DGMEREEN [si vedano in proposito anche le connesse previsioni *sub* Fase 3 (*Offerte*) e Fase 5 (*Istanza di concessione di contributo*) della suddetta “*Tabella procedura*” di cui al paragrafo 5.2 dell’Avviso].
4. **Aggiudicazione.** Con particolare riferimento alla aggiudicazione della RDO ed alla correlata tempistica di presentazione dell’istanza di concessione di contributo a valere sul POI, si rammentano le seguenti fasi (più dettagliatamente esplicate nella “*Tabella procedura*” di cui al sopra citato paragrafo 5.2 dell’Avviso) della procedura preordinata alla presentazione di detta istanza:
* **Fase 4 (*Aggiudicazione “provvisoria”*)**.Il Soggetto Aggiudicatore, per effetto dell’individuazione della miglior offerta, aggiudica “**provvisoriamente**” la relativa procedura MePA.
* **Fase 5 (*Istanza di concessione di contributo*)**. Subordinatamente all’aggiudicazione provvisoria, il Soggetto Aggiudicatore presenta l’istanza di concessione di contributo.
1. **Quietanza liberatoria.** Il Fornitore, con riferimento all’obbligo ricadente sul Soggetto Aggiudicatore ai sensi del paragrafo 9.3(ii)(1)(d) dell’Avviso, il cui adempimento necessita di un corrispondente adempimento del Fornitore, si impegna nei confronti del Soggetto Aggiudicatore a rilasciare nei confronti di quest’ultimo, e a trasmettere allo stesso, entro e non oltre cinque (5) giorni dall’avvenuto pagamento della fattura, la relativa quietanza liberatoria.
2. **Misure per la legalità.** Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria competenza, si obbligano a rispettare le misure per la legalità alle quali gli stessi siano soggetti (es. Protocollo di Legalità. Tale obbligo è da intendersi assunto dal Fornitore anche ai sensi dell’art. 1381, cod. civ., il quale, per l’effetto, assume l’obbligo di far osservare le suddette misure per la legalità anche ai propri subappaltatori, subcontraenti e/o fornitori.
3. **Tempistica.** I tempi di fornitura sono da intendersi espressi in “giorni solari”. La tempistica di consegna del bene non può superare i 60 (sessanta) giorni solari dalla data di stipula del relativo contratto di fornitura.

Quanto precede, restando inteso che il Soggetto Aggiudicatore, in aggiunta gli ulteriori obblighi previsti dall’Avviso, è tra l’altro tenuto, pena la revoca del contributo ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso:

* a far sì (a) che il(/i) contratto(/i) di fornitura dei prodotti POI, funzionale(/i) a realizzare l’intervento finanziato, sia(/no) stipulato(/i) entro trenta (30) giorni dalla data di notifica al Soggetto Aggiudicatore del provvedimento di concessione del contributo, e (b) che le spese ammissibili relative all’intervento finanziato siano pagate al Fornitore e debitamente quietanzate entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2015, in conformità alla tempistica imposta dalla Normativa sull’Ammissibilità, Rendicontazione e Certificazione delle Spese (come definita nell’Avviso); e
* a presentare al MiSE-DGMEREEN, ai sensi del paragrafo 9.2, secondo capoverso, dell’Avviso, la richiesta di accredito del contributo entro il 15 novembre 2015.
1. **Fatturazione.** La fornitura dei materiali deve essere fatturata in un’unica soluzione. In conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 23 giugno 2014, n. 89, in ciascuna fattura dovranno essere espressamente indicati anche il CIG (*Codice Identificativo Gara*) ed il CUP (*Codice Unico di Progetto*).
2. **Penali.** Per le penali eventualmente dovute, il fornitore detrae gli importi dalla fattura emessa, fornendo una dettagliata descrizione nella fattura medesima delle voci di debito e di credito. Non è consentita l’applicazione di penali attraverso l’emissione di documenti contabili separati (es.: attraverso emissioni di nota di credito o di debito).
3. **Attributi Comuni.** La sottostante tabella è da intendersi sostitutiva, con riferimento ai prodotti indicati nella rubrica del presente Capitolato Speciale POI, della tabella relativa agli attributi comuni riportata nel Capitolato Standard MePA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome campo** | **Obbligatorio** | **Descrizione** |
| Marca | Si | Nome dell’azienda produttrice del bene. |
| Descrizione | Si | Contiene informazioni aggiuntive su un articolo |
| Nome Commerciale | Si | Il nome o il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del bene e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale. |
| Codice Articolo Fornitore | Si | Indica il codice alfa-numerico che, per il Fornitore, individua il bene. Rappresenta l’effettivo codice articolo fornitore. |
| Prezzo | Si | Prezzo totale dell’offerta (a corpo) |
| Numero corpi a LED | Si | Quantitativo minimo di apparecchi per l’illuminazione. |
| Tempo di Consegna (giorni solari) | Si | Tempo massimo (espresso in giorni solari) di consegna della fornitura (max 60 giorni solari). |
| Condizioni di pagamento | Si | Descrive le condizioni di pagamento relative all’articolo: 30 gg DF (30 giorni data fattura) . |
| Garanzia | No | Contiene la durata complessiva della garanzia eventualmente prestata dal fornitore e/o produttore. |
| Assistenza | Si | Contiene una sintetica descrizione dell’assistenza prestata dal fornitore e/o dal produttore (ad esempio manutenzione e assistenza preventiva, correttiva, full-risk, ecc.). |
| Unità di misura | Si | Esprime l’unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un determinato bene; è associata al prezzo |
| Comune di installazione | Si | Comune dove sarà installato il bene |
| Note | No | In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Bene, con l’esclusione delle informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte integrante della descrizione del Bene contenuta nel catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del Bene, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato Elettronico.  |
| URL Immagine | No | Indica il percorso URL (http://www…/nome file) dove risiede l’immagine da associare al bene. |

1. **Scheda Tecnica di prodotto relativa agli interventi di Relamping.** La sottostante scheda tecnica di prodotto è da intendersi sostitutiva, con riferimento ai prodotti indicati nella rubrica del presente Capitolato Speciale POI, della scheda tecnica di prodotto riportata nel Capitolato Standard MePA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome attributo** | **Obbligatorio** | **Commenti** |
| Tipologia di corpi a a LED | Si | Faretti; Lampade; Tubi; Plafoniere; Proiettori; Paletti Piantane |
| Destinazione d’uso ambiente | Si | Uffici; Sale riunioni; Archivi; Locali scolastici; Mensa; Cortili o parcheggi esterni; Parcheggio interno; Palestre |
| Superficie ambiente (m2) | Si  |   |
| Installazione | Si | Interno ; Esterno |
| Posizionamento | Si | A soffitto; A terra; A parete |
| Numero corpi a LED | Si |   |
| Durata (ore) | Si |   |
| Potenza (Watt) | Si |   |
| Flusso luminoso (lm) | Si |   |
| Temperatura colore (°K) | Si |   |
| Angolo di emissione (°) | Si |   |
| CRI/Ra | Si | >= 80 |
| Grado IP | Si |   |
| Alimentazione (V) | Si |   |
| Dimensioni *l* x *h* x *p* (mm) | Si |   |
| Certificazioni di processo | Si | UNI CEI 11352|; UNI CEI 11339;|ISO 9001; ISO 14001; EMAS; ISO 50001; OHSAS 18001; Altra certificazione |
| Eco-Etichette di prodotto | No | Ecolabel Europeo; Etichetta ISO 14024 - Tipo I ;Altra etichetta |
| Etichettatura energetica | Si |  |

|  |
| --- |
| **Interventi di relamping - Legenda degli Attributi** |
| **Tipologia corpi a LED:** indicare la tipologia tra le alternative indicate; |
| **Destinazione d’uso ambiente:** indicare la destinazione d’uso tra le alternative indicate; |
| **Superficie ambiente (m2):** indicare la superficie dell’ambiente nel quale deve essere realizzato l’intervento di relamping; |
| **Installazione:** indicare se la soluzione di relamping è prevista per ambienti interni o esterni;  |
| **Posizionamento:** indicare se i corpi a LED sono posizionati a terra, a parete o ad incasso; |
| **Numero corpi a LED:** indicare il numero dei corpi a LED previsto in funzione degli attributi di cui sopra; |
| **Durata (ore):** indicare il numero delle ore di funzionamento di un corpo a LED per le quali si garantisce un flusso luminoso non inferiore a 70 lm; |
| **Potenza (Watt):** indicare la potenza assorbita dal corpo a LED; |
| **Flusso luminoso:** indicare la quantità di luce emessa in un secondo dal corpo a LED; |
| **Temperatura colore (°K):** indicare il colore delle sorgenti luminose; |
| **Angolo di emissione (°):** indicare l’angolo di emissione; |
| **CRI/Ra:** indicare il (Colour Rendering Index) relativo alla temperatura di colore indicata. Tale valore non può essere inferiore ad 80; |
| **Grado IP:** indicare il grado di protezione degli involucri; il valore deve essere >= 55 per Archivi - Mensa; - Parcheggio interno - Palestre; >= 65 per esterni; |
| **Alimentazione (V):** indicare il valore della tensione elettrica da fornire al corpo a LED per il suo corretto funzionamento; |
| **Dimensioni**: indicare le dimensioni del corpo a LED; |
| **Certificazioni di processo:** indicare le certificazioni ottenute da enti accreditati secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento, che attestano sia la conformità del fornitore a specifiche norme di riferimento in materia di gestione della qualità, gestione ambientale, gestione della salute e sicurezza, gestione dell’energia e relativi servizi, sia del tecnico abilitato a specifiche norme volontarie di riferimento in materia di gestione dell’energia;**Eco-Etichette di prodotto:** possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra, qualora applicabili. In tal caso il Fornitore dettaglierà il/i bene/i che possiede/ono tali certificazioni tra gli Attributi di Base nel campo Descrizione;**Etichettatura energetica**: indicare la classe energetica (es. C, B, A, A+). |